{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["工程报价书","管网技术检测（CCTV、QV检测）","管网技术检测（CCTV、QV检测）以外的其他检测项"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程报价书","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,3],[4,1,4,3],[6,1,6,3],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[11,2,11,3],[13,1,13,3],[15,1,15,3],[17,1,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["工程投标报价书"]
[]
[]
["建设单位：","盐城聚业工程建设项目管理有限公司"]
[]
["工程名称：","盐城经济技术开发区排水防涝设施更新改造检测服务"]
[]
["管网技术检测（CCTV、QV检测）投标报价：",0,null,"元"]
[" （大写）：",0]
[]
["管网技术检测（CCTV、QV检测）以外的其他检测项投标报价：","国家规定收费标准的",{"v":0,"d":"0.00%"}]
[]
["投标单位\n（盖章）："]
[]
["  法定代表人\n（签字或盖章）："]
[]
["投标日期："]

{"sheet":"管网技术检测（CCTV、QV检测）","index":1,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[7,0,7,6],[8,0,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投标报价表"]
["工程名称：盐城经济技术开发区排水防涝设施更新改造检测服务 - 管网技术检测（CCTV、QV检测）"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":6},"全费用综合单价","全费用合价"]
[]
["1","040501004001","QV管道检测","1、检测范围：DN300以下管道采用QV检测，DN300单段管道≤6米的可也采用QV检测。\n2、检测覆盖新建雨水主管道、新建雨水口连接管、修复的现状管道，投标人需按“上游至下游、主干管至连接管”顺序开展，全程记录影像及缺陷数据，确保无遗漏、数据真实。\n3、新建雨水管道、管道点状修复部分（不全段检测、仅检测修复部分），结算时长度以地面水平测量长度为准，请各投标人报价时综合考虑管道坡度等因素\n4、检测单位依据施工单位提供的竣工图，完成现场踏勘、设备校准（QV高清潜望镜）及人员准备，确保检测顺利开展。\n5、满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）、本项目施工图（竣工图）及相关规范执行，检测单位需严格遵照。\n6、此工程量为暂估量，具体工程量以建设单位、监理单位确认的数量为准。\n7、投标人综合考虑管道封堵、临时调水工作、工程运输车、各检测段间距离等一切费用，结算时单价不另行调整。\n8、检测完成后，检测单位及时出具简洁规范的检测报告（检测视频），明确检测结论，提交建设单位、监理单位及施工单位备案。","m",{"v":1040,"d":"1040.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","040501001001","CCTV管道检测","1、检测范围：DN300及以上管道采用CCTV检测。\n2、检测覆盖新建雨水主管道、新建雨水口连接管、修复的现状管道，投标人需按“上游至下游、主干管至连接管”顺序开展，全程记录影像及缺陷数据，确保无遗漏、数据真实。\n3、新建雨水管道、管道点状修复部分（不全段检测、仅检测修复部分），结算时长度以地面水平测量长度为准，请各投标人报价时综合考虑管道坡度等因素\n4、检测单位依据施工单位提供的竣工图，完成现场踏勘、设备校准（CCTV检测设备）及人员准备，确保检测顺利开展。\n5、满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）、本项目施工图（竣工图）及相关规范执行，检测单位需严格遵照。\n6、此工程量为暂估量，具体工程量以建设单位、监理单位确认的数量为准。\n7、投标人综合考虑管道封堵、临时调水工作、工程运输车、各检测段间距离等一切费用，结算时单价不另行调整。\n8、检测完成后，检测单位及时出具简洁规范的检测报告（检测视频），明确检测结论，提交建设单位、监理单位及施工单位备案。\n","m",{"v":17460,"d":"17460.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合    计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["备注：\n1、全费用综合单价和合价包括为竣工前对新建和维修部分雨水管网及配套检查井等附属构筑物进行检测和状况评估所发生的一切费用，主要包括但不限于管道封堵、排水及导流、为满足管道检测的管道疏通、管网总平面图的绘制、CCTV和QV检测影像视频资料制作、CCTV和QV检测与真实、准确、全面的检测报告。与施工单位的配合，为施工单位指出未修复好或者新建有瑕疵的位置进行修复，因本项目管道使用年限较长，管网必须100%保证新建管道及管道修复的完好。具体检测部位和检测方式根据发包人要求；检测过程中产生的垃圾、淤泥等的处置由检测单位负责，且必须采用密闭方式运输并按环保要求无害化处理，并做好现场保洁工作、垃圾和淤泥的外运及处置费、交通、食宿、人员及设备保险费、后期配合费、管理费、利润、规费、税金和国家政策性调整风险、市场风险及合同包含的风险、责任等一切费用。请各投标人在投标报价时充分考虑上述因素。\n2、投标人报价时综合考虑现场管径大小,结算时单价不因管径大小调整。\n3、结算时长度以地面水平测量长度为准，请各投标人报价时综合考虑管道坡度等因素。\n"]

{"sheet":"管网技术检测（CCTV、QV检测）以外的其他检测项","index":2,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投标报价表"]
["工程名称：盐城经济技术开发区排水防涝设施更新改造检测服务 - 管网技术检测（CCTV、QV检测）以外的其他检测项"]
["序号","项目名称","计费基数","计费费率"]
["1","管网技术检测（CCTV、QV检测）以外的其他检测项","国家规定收费标准"]
["注：\n国家规定收费标准：按《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服[2001]113号）、关于印发《盐城市建设工程部分检测项目检测收费参考指导价》的通知（盐检协【2016】06号）等有关文件计算检测费用。不同文件相同检测项目，优先按照《盐城市建设工程部分检测项目检测收费参考指导价》的通知（盐检协【2016】06号）计算检测费用，其次按照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》（苏价服[2001]113号）计算检测费用。以上收费文件不含的检测项，参照周边市出台的收费标准执行，如同时有相同的检测项，按收费低的执行。\n"]